附：项目概况

1、项目基本情况

（1）建设规模及内容

本项目路线全长20.620km。路基土方576.8489万m³，路基石方274.9069万m³，防护排水141.146km³，特殊路基处理7.5km，路面319.201km²；大桥4626m/12座，涵洞33道；隧道630m/1座；互通式立体交叉3处，平面交叉4处；主线收费站1处（收费站管理区、养护工区、隧道管理站合建）；占用土地2250.28亩（含公路已征占地54.42亩），拆迁建筑物9471m²。

（2）技术标准

采用双向四车道一级公路标准，设计速度60km/h，路基宽度20m。桥梁荷载指标为公路—Ⅰ级。其余技术指标执行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）。

（3）项目投资估算

特许经营方案调整后项目总投资为186989.14万元，其中建设投资为181250.83万元，建设期利息为5738.31万元。

（4）资金来源

①本项目拟申请省级财政预算补助资金4227.10万元。全部作为政府方资本金出资。

②本项目资本金暂定占总投资的20.00%，即为37397.83万元。其中4227.10万元（股权占比11.30%）由政府方利用申请的省级财政预算补助资金出资，其余33170.73万元（股权占比88.70%）由特许经营者以货币的形式出资。

③本项目资本金以外所需资金由特许经营者/项目公司负责融资，共需融资149591.31万元。政府方不提供任何形式的担保。

2、交通量预测

拟建项目推荐方案总交通量年度预测值

单位：标准小客车/日

年份	2027年	2030年	2035年	2040年	2046年	2050年	2056年	2060年	2066年
起点-腰里	14428	16488	19653	22715	26204	28459	31633	33680	36495
腰里-终点	13944	15889	18087	20896	24085	26129	29029	30907	33490
路段平均交通量	14186	16189	18870	21806	25145	27294	30331	32294	34992
年均增长率	4.51%	3.11%	2.93%	2.40%	2.07%	1.77%	1.58%	1.35%
拟建项目车型构成比例预测表

车型	客车	货车
中小客车	大客车	小型货车	中型货车	大型货车	特大型货车
2027～2066	3.88%	0.12%	1.58%	2.12%	9.39%	82.91%
3、运作方式

采取特许经营模式，实施方式为“建设-运营-移交”的BOT模式。即：特许经营期内，特许经营者主要通过通行费收入收回其建设投资、运维成本及合理回报。特许经营期满后，政府收回本项目的特许经营权。